**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЙБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА**

**АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09 ноября 2018 г. № 31

**с. Стойба**

**Об оснащении территорий общего**

**пользования первичными средствами**

**тушения пожаров и противопожарным**

**инвентарем.**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Стойбинского сельсовета,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров в местах общественного пользования на территории Стойбинского сельсовета.

 2. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации Стойбинского сельского поселения.

Глава Стойбинского сельсовета С. В. Варкентин

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением Администрации

 Стойбинского сельского поселения

 от 09.11.2018 г. № 31

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Стойбинского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| 1 | Огнетушители:воздушно-пенные (ОВП)вместимостью 10 литровпорошковые (ОП)вместимостью, л/ массойогнетушащего состава,килограммов10/9или5/4  | 1+1++ 1+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2  |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |
| 9 | Пожарный щит в комплекте\*( ПЩ-А), шт | 1 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

 **\*** Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

 **\***Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

 **\*** Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

 \*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

 \*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.